### ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe V2A

Doppelabzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, reduziert, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100

Artikel Nr: DAZ/…/…/…

**ASCHL GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig